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	建设项目名称
	华能湖南岳阳发电有限责任公司年综合利用90万吨粉煤灰建设项目

	项目代码
	/

	建设单位
联系人
	魏尚政
	联系方式
	18673045253

	建设地点
	湖南省岳阳市岳阳楼区月冲路华能湖南岳阳发电有限责任公司现有厂区内

	地理坐标
	（113度14分57.852秒，29度14分24.516秒）

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十三、生态保护和环境治理业中“103 一般工业固体废弃物（含污水处理污泥）建筑施工废弃物处置及综合利用”的“其他”

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	230
	环保投资（万元）
	4

	环保投资占比（%）
	1.74
	施工工期
	3

	是否开工建设
	否
是
	用地（用海）
面积（m2）
	6600m2
（不新增用地）

	专项评价
设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1. 产业政策符合性分析
本项目属于“N7723固体废物治理”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“10．工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，为鼓励类。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类项目。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。
因此，本项目的建设符合国家产业政策。
2. 与生态环境分区管控要求的相符性分析
根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号），本项目区环境管控单元编码为ZH43060220003，具体内容见下表：
表1-1 本项目与《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》相符性分析表
	环境管控单元编码/名称
	单元分类
	经济产业布局
	主要环境问题和重要敏感目标

	ZH43060220003
城陵矶街道/岳阳楼街道/梅溪街道/望岳路街道/洛王街道/西塘镇/康王乡
	重点管控单元
	城陵矶街道/岳阳楼街道/梅溪街道/望岳路街道/洛王街道：商业中心
	老城区雨污合流且截污不彻底等影响洞庭湖、东风湖、王家河等水环境质量；华能、岳阳林纸、洞氮、己内酰胺企业位于城区的上风向；城市化建设造成局部施工扬尘污染

	主要属性
	城陵矶街道：红线/一般生态空间/自然保护区/生物多样性保护功能重要区/水环境工业园重点管控区/工业园区/大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/湖南东洞庭湖国家级自然保护区/岳阳楼-洞庭湖风景名胜区/华能电厂/岳阳林纸/建设用地重点管控区/一般管控区/中高风险企业用地/重点行业企业重点区域/临港污水处理厂（汇水）/高污染燃料禁燃区

	管控维度
	管控要求
	符合性分析

	空间布局约束
	（1.1）岳阳楼洞庭湖风景名胜区城陵矶景点：以恢复植被和风景建设为主，要保护和管理好有价值的风景资源。可以适当设置为风景区游览服务的配套设施，并做好详细规划，禁止破坏风景环境的其他工程建设与生产活动。
（1.2）城陵矶街道/岳阳楼街道/梅溪街道/望岳路街道：严禁生活污水、工业废水直接排入湖和向湖内倾倒垃圾。
（1.3）严格落实河长制、湖长制，实施好长江十年禁渔。
（1.4）禁止投肥（粪）投饵养殖的范围为全区范围（不含经济技术开发区、南湖新区）内所有天然湖泊和小Ⅱ型以上的水库。严禁在全区天然湖泊内进行投肥（化肥、生物有机肥等）、投粪（生活垃圾、各类畜禽养殖废弃物、沼气池废液废渣等）、投饵等污染水体的行为，严禁进行违法围网、网箱和珍珠养殖。
	本项目为固体废物治理业，位于华能电厂现有用地范围内，不新增用地

	污染物排放管控
	（2.1）废气：聚焦臭氧前体物VOCs和氮氧化物，加快推进VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销VOCs深度治理。
（2.2）废水：加快城镇水环境治理设施建设，在城市及乡镇污水处理设施全覆盖的基础上，加速城市老旧管网改造，实施雨污分流，提高生活污水集中收集率；加强农村生活污水治理，加快建设农村污水处理设施，提升农村污水处理率；强化渔业养殖尾水治理，做到养殖尾水资源化利用或达标排放。
（2.3）固体废物：推进农村生活垃圾源头分类收集、减量化。推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，逐步建立“源头严防、过程严管、后果严惩”危险废物监管体系。
（2.4）农业面源：深入推进化肥农药减量增效。科学用药，提高农药利用率。推进农膜秸秆回收利用。推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用。
	本项目为固体废物综合利用项目，属于技术改造，无新增废水，本项目无VOCS产生。

	环境风险防控
	（3.1）开展重点涉农街道（乡）受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控；
（3.2）有效管控建设用地土壤污染风险。严格土壤污染重点监管单位和沿江化工企业搬迁腾退用地土壤污染风险管控。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移出名录前，不得核发建设工程规划许可证。从严管控农药、化工等行业重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。
（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。确保受污染耕地安全利用率达到91%。
	本项目位于华能电厂现有用地范围内，不属于纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块。
本项目将按要求进行防渗，防止污染土壤和地下水。

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源：2025年，岳阳楼区用水总量6.04亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降13.36%，万元工业增加值用水量比2020年下降4.25%。
（4.2）能源：能耗按照各区（岳阳楼区、经开区、新港区、南湖新区）总综合能源消费量除以各区GDP总和测算，“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。
（4.3）土地资源：岳阳楼区耕地保有量52.55平方千米，永久基本农田保护面积30.64平方千米，生态保护红线面积7.05平方千米，城镇开发边界146.96平方千米。
	本项目生产过程用到的能源主要为水、电，相对区域资源利用总量较少。
本项目位于华能电厂现有用地范围内，不新增用地，不在生态红线保护区内，未占用基本农田。


根据上表可知，本项目建设能满足《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版））》相关要求。
3. [bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc337][bookmark: _Toc16024]与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析
本项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求的符合性分析见下表。
表1-2 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析表
	文件
	内容或要求
	本项目情况
	相符性

	《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》
	一、总体要求 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，以氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排为抓手，强化源头防控，突出系统治污，完成国家下达的空气质量指标和主要污染物总量减排任务，推动空气质量持续改善，到2025年，11个以上市州PM2.5浓度达标，全省PM2.5浓度力争控制在32微克/立方米内。
	本项目为固体废物治理项目，运营期主要废气污染物为颗粒物（粉尘），不涉及氮氧化物和VOCs排放。项目废气经仓顶脉冲布袋除尘器、侧抽模块化除尘器处理后达标排放，装车废气经散装机布袋除尘器处理后达标排放，符合“强化源头防控、突出系统治污”的总体要求。
	符合

	
	二、推动产业结构优化升级
	符合

	
	（一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物重量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，盐泽尚达到国内情节生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能达到标杆水平。涉及产能置换，能耗替代、煤耗替代和污染物总量空置的项目，被置换产能及其配套设施关停，能耗、煤耗、新增污染物总量削减替代措施落实后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能，建立多元化废钢资源保障体系，持续提升钢铁工业的废钢使用量。
	本项目属于“N7723固体废物治理”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》属于鼓励类项目。根据湖南省发改委《关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》（湘发改环资〔2021〕968号），本项目不属于“两高”项目。项目已落实生态环境分区管控要求，与《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》相符。
	

	
	（二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”下的“10．工业‘三废’循环利用”，为鼓励类项目。项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品，符合该条要求。
	符合

	
	（四）推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	本项目为固体废物治理项目，不涉及VOCs排放。项目原辅材料为粉煤灰和石膏浆，不使用含VOCs的原辅材料
	符合

	
	三、推进能源绿色低碳转型
	符合

	
	（五）大力发展清洁低碳能源。加快推进“宁电入湘”和“气化湖南”工程，高水平建设“一枢纽五领先”新型电力系统，积极开拓天然气工业消费和居民商服用户市场，推进浅层地热能建筑规模化应用。到2025年，非化石能源消费占比达到25%，电能占终端能源消费比重达到24%。
	项目主要能源消耗为电力和新鲜水，不使用煤炭等高污染燃料。项目用电来源于电厂厂区供电，不属于高耗能项目，符合能源绿色低碳转型的导向要求。
	

	
	四、推动大宗固体废物综合利用绿色发展
	符合

	
	（九）推动大宗货物运输“公转铁、公转水”。扎实推进铜官港、虞公港等铁路专用线和湘江长沙至城陵矶、澧资白沙至甘溪港、松虎安乡至望家垴等航道工程建设，加强公铁水高效衔接。引导道路货运企业向多式联运经营人转型，持续开展城市绿色货运配送示范。将清洁运输作为涉大宗货物运输重点行业新改扩建项目审核和监管重点。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右。
	本项目物料运输采用专用密闭罐车运输，罐车气力输送系统配套使用散装机布袋除尘器收集处理粉尘。项目物料外运采用专用运输设备和车辆，加强运输过程管理。运输扬尘通过密闭罐车运输、厂区洒水抑尘等措施控制。本项目在运输环节采取了有效的扬尘控制措施，符合绿色运输的要求。
	


由上表可知，本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。
4. 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相关要求的符合性分析见下表。
表1-3 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析表
	序号
	规范要求
	项目情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不涉及港口、码头和过长江通道项目
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：
（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；
（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；
（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；
（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；
（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；
（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；
（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区
	符合

	3
	机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
	本项目不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施
	符合

	4
	禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
	本项目不在风景名胜区内
	符合

	5
	饮用水水源一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	本项目不在饮用水水源保护区内
	符合

	6
	禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。
	本项目为固体废物综合利用项目，属于技术改造，不新增废水排放，不新增排口
	符合

	7
	禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿、采石、取土、修坟以及生产性放牧等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。
	本项目不在国家湿地公园范围内
	符合

	8
	《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区（以下简称“岸线保护区”）应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规的规定，在规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序。
	本项目不在长江岸线保护区内
	符合

	9
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目无废水外排
	符合

	10
	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内
	符合

	11
	国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，涉及农用地转用或征收土地的，必须经国务院批准。
	本项目不涉及国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目
	符合

	12
	禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘资沅澧四水干流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区（详见附录）外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。鼓励长江干支流岸线1公里范围内化工企业搬入合规园区。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
	符合

	13
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不涉及不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	符合

	14
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	本项目为固体废物利用项目，不属于落后产能项目
	符合

	15
	对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出；对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。
	本项目不属于不符合要求的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目
	符合

	16
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。
	本项目不属于国家产能置换要求严重过剩产能行业
	符合

	17
	高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。
	本项目不涉及高污染项目
	符合


由上表可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相关要求。
5. 与《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的相符性分析
本项目与《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相关要求的符合性分析见下表。
表1-4 与《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的相符性分析一览表
	文件
	内容或要求
	本项目情况
	相符性

	《“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》
	三、提高大宗固体废物资源利用效率
	符合

	
	（六）煤矸石和粉煤灰。持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加入大掺量和高附加值产品应用推广
	本项目粉煤灰通过负压闭路循环分选出粉煤灰超细灰，可用作拌制砂浆和混凝土的原料；
	

	
	（九）工业副产石膏。拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、井下充填、路基材料等领域的应用。支持利用脱硫石膏、柠檬酸石膏制备绿色建材、石膏晶须等新产品新材料，扩大工业副产石膏高值化利用规模。积极探索磷石膏、氟石膏等复杂难用工业副产石膏的资源化利用途径。
	脱硫石膏经旋流器和脱水机处理后可用作水泥添加剂；
	

	
	四、推动大宗固体废物综合利用绿色发展
	符合

	
	（十三）推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固体废物综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固体废物绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固体废物运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染
	本项目为粉煤灰综合利用项目，其中通过负压闭路循环分选出粉煤灰超细粉用作拌制砂浆和混凝土的原料；脱硫石膏经旋流器和脱水机处理后可用作水泥添加剂。
本项目物料外运均采用专用运输设备和车辆
	


综上，本项目符合《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》发改环资〔2021〕381号相关要求。
6. 与《一般固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）的相符性分析
本项目与《一般固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）的相符性分析见下表。
表1-5 与《一般固体废物环境管理工作指南》的相符性分析一览表
	序号
	指南要求
	项目情况
	符合性

	1
	一、落实主体责任。坚持污染担责原则，产废单位应建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，减少固体废物产生量，促进固体废物综合利用，降低固体废物危害性。规范建立一般工业固体废物环境管理台账，鼓励使用电子台账，强化全过程跟踪管控。产废单位不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。
	华能湖南岳阳发电有限责任公司已建立固体废物污染环境防治责任制度，对粉煤灰、脱硫石膏的产生、收集、贮存、运输、利用全过程实施管理。
本项目为粉煤灰综合利用项目，通过分级加工提升粉煤灰品质等级，促进粉煤灰高值化利用，符合“促进固体废物综合利用”的要求。项目运行后将按要求完善粉煤灰分级加工环节的环境管理台账。
	符合

	2
	二、注重源头管理。在建设项目环境影响评价文件中明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。提高排污许可证和执行报告以及排放源统计年报中一般工业固体废物信息填报的准确率。推进产废单位依法实施清洁生产审核。依法限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺和设备。产废单位应当按照工业固体废物的污染特性进行分类管理，采取必要措施防止工业固体废物污染产废单位应当按照工业固体废物的污染特性进行分类管理，采取必要措施防止工业固体废物污染。
	本项目环评报告已明确粉煤灰、脱硫石膏的种类、产生量、利用方式（粉煤灰分级加工后用作水泥和混凝土原料，脱硫石膏用作水泥添加剂）及处置去向。本项目对粉煤灰按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级进行分类管理，不同等级粉煤灰分别贮存于筒仓，脱硫石膏贮存于石膏仓库，实现了按污染特性分类管理的要求。
	符合

	3
	三、规范转移管理。产废单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。涉及转委托的，应按照民法典相关规定履行有关义务。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，应依法履行申请批准程序
	本项目粉煤灰、脱硫石膏的外运依托有资质的运输单位。建设单位将按照指南要求，对受托运输、利用单位的主体资格和技术能力进行核实，确保转移过程合规。
	符合

	4
	四、加强利用处置管理。产废单位依法依规对一般工业固体废物加以利用，减少贮存量和填埋量。产废单位利用、处置一般工业固体废物的，应当遵守生态环境法律法规，符合有关环境保护标准规范要求。鼓励产废单位按照“科学论证、制定规范、主动公开、全程监督”等程序，积极开展一般工业固体废物规模化消纳利用
	本项目年综合利用90万吨粉煤灰，通过负压闭路循环分选系统将Ⅲ级粉煤灰升级为Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰，用作拌制砂浆和混凝土的原料，大幅提升了粉煤灰的综合利用价值。分级后的粉煤灰执行《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）相关标准，符合环境保护标准规范要求。项目投产后可减少粉煤灰低效堆存，实现规模化消纳利用。
脱硫石膏经石膏旋流器浓缩，脱水机脱水后，含水率为10%~15%的脱硫石膏可用作水泥添加剂，可减少脱硫石膏低效堆存，实现规模化消纳利用。
	符合


综上分析，本项目在落实主体责任、注重源头管理、规范转移管理、加强利用处置管理等方面均符合《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）的相关要求。
7. 是否属于“两高”项目
根据湖南省发改委《关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》（湘发改环资 〔2021〕968号），湖南省“两高”项目包括石化、化工、煤化工、焦化等行业，其中石化行业中的原油加工及石油制品制造（2511）；化工行业的无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）行业（涉及的主要产品及工序为：烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇）；煤化工行业的煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）等属于“两高”项目，同时涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染物燃料使用的工业炉窑、锅炉项目也属于“两高”项目。
本项目为固体废物治理，不使用煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染物燃料，因此根据《关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》（湘发改环资〔2021〕968号），本项目不属于“两高”项目。
8. 选址合理性分析
本项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区月冲路华能湖南岳阳发电有限责任公司现有厂区内，选址符合土地规划要求。本项目为固体废物治理，其中通过负压闭路循环分选出粉煤灰超细粉用作拌制砂浆和混凝土的原料；脱硫石膏经旋流器和脱水机处理后可用作水泥添加剂。本项目在现有厂区内建设改造，不新增用地。本项目原料及产品均储存在密闭容器中，物料由专用运输设备和车辆输送。脱硫石膏综合利用过程中产生的少量异味在厂区内无组织排放，粉煤灰综合利用生产线筒仓仓顶布置除尘器收集处理筒仓呼吸粉尘，罐车气力输送系统配套使用散装机布袋除尘器收集处理粉尘经过上述措施处理后，本项目生产过程中的废气对周边环境的影响较小。
综上，根据项目周边环境状况、场地条件、环境可行性等方面综合分析后，本评价认为项目选址是可行的。
平面布局合理性分析
本项目建设地点位于湖南省岳阳市岳阳楼区月冲路华能湖南岳阳发电有限责任公司现有厂区内，根据厂区总平面布置图，厂区由西南方作为主入口，其中一期灰库及粉煤灰超细灰生产装置布设在厂区大门外东侧约175米处，三期灰库及粉煤灰超细灰生产装置布设在煤场对面，二期灰库及粉煤灰超细灰生产装置布设在4#机组和5#机组中间。一期石膏库位于一期排气筒西北侧约50m处，二期石膏库位于二期排气筒西侧约80m处，三期建设两个石膏库，分别位于三期排气筒东北侧约120m处和东北侧100m处。本项目新增粉煤灰超细灰分选系统布设于厂区现有用地内，不新增用地。
厂区内部平面布置考虑了企业生产的特点，总平面布置按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及卫生等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，有利于生产活动。厂区内功能分区明确，人流货流通畅短捷。综上所述本项目平面布置可行。
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	建设内容
	1. 项目由来
工业固体废物是指在工业生产活动中产生的固体废物。当前工业固体废物已成为我国建材行业的一大材料来源，大力发展固废综合利用有利于减少原生资源消耗，提高资源利用率，增加有效供应量，创造良好的经济效益，实现资源可持续利用。同时工业固体废物综合利用有利于缓解固体废物污染、保护生态环境、减少土地占用、促进可持续发展。
华能湖南岳阳发电有限责任公司现有粉煤灰产品主要为满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）中F类Ⅲ级标准的原状灰，品质等级偏低，难以满足高端建材市场和重点工程对高等级粉煤灰的需求，在工业固废资源化利用政策日益趋严的背景下，单纯以Ⅲ级灰形式消纳粉煤灰已难以适应行业发展和政策要求。因此华能湖南岳阳发电有限责任公司拟在厂区内建设年综合利用90万吨粉煤灰生产线，通过增加分级机等设备，在现有满足F类三级标准粉煤灰的基础上，分选出Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰，其中Ⅰ级粉煤灰活性高、性能稳定，可用于配制高性能混凝土，专供高铁、水利、高标号桥梁、重点市政工程等对质量要求苛刻的高端工程，Ⅱ级粉煤灰兼具经济性与实用性，广泛应用于普通商品混凝土、民用建筑、市政道路等常规基建领域，建设粉煤灰分选系统可提高粉煤灰综合开发利用水平和综合利用率。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“利用，是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。”本项目是对华能电厂现有粉煤灰进一步分级加工，分离提取得到满足国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）要求的I、II和III级三个等级要求的粉煤灰，按不同品质要求作为水泥和混凝土生产的原料。本项目粉煤灰的分级满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中利用的定义，属于一般工业固体废物的综合利用。
因华能湖南岳阳发电有限责任公司前期环评为电厂整体建设环评，未对厂区固体废物脱硫石膏相关处理工艺详细介绍，故本次环评还将对厂区已有的脱硫石膏相关处理工艺进行介绍。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中的“四十七、生态保护和环境治理业中—103 一般工业固体废弃物（含污水处理污泥）建筑施工废弃物处置及综合利用—其他”，应编制环境影响报告表。因此，华能湖南岳阳发电有限责任公司委托岳阳中泽润科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。在接受委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编制了该项目的环境影响报告表。
2. 项目建设内容
本项目总占地面积6600m2，主要建设内容见下表。
表2-1 项目主要建设内容及规模
	工程类型
	项目
	建设内容
	备注

	主体工程
	粉煤灰超细灰分选系统
	一期、二期灰库各建设一套出力100t/h粉煤灰超细灰分选装置，三期灰库建设两套出力40t/h粉煤灰超细灰分选装置
	新建

	
	脱硫石膏生产装置
	厂区内建设总出力199.8t/h脱硫石膏生产线
	已建设

	储运工程
	粉煤灰筒仓
	一期设有5座筒仓，共6100m3，二期设有3座筒仓共3100m3，三期设有3座筒仓共6000m3
	依托现有

	
	石膏库
	一期石膏库尺寸10×13×12m，二期石膏库尺寸11×20×7m，三期建设两个石膏库，尺寸分别为10×13×12m、6×18×10m
	已建设

	公用工程
	给水
	市政自来水管网
	/

	
	排水
	厂区已进行雨污分流。
地面清洗废水、洗车废水收集至沉淀池后回用，不外排；石膏旋流器产生的溢流液返回吸收塔复用，脱水机工作产生的废水经中和、絮凝沉淀后回用于烟气脱硫塔，不外排；厂区二期雨水排入芭蕉湖，一期和三期雨水排入长江
	依托现有

	
	供电
	电厂厂用电
	/

	环保工程
	废气
	筒仓顶部已安装除尘器，筒仓废气经仓顶出气孔接入除尘器处理后有组织排放，罐车装车过程中均使用散装机布袋除尘器除尘，未被有效收集的粉尘在厂区内无组织排放
	依托现有

	
	废水
	地面清洗废水、洗车废水收集至沉淀池后回用，不外排；石膏旋流器产生的溢流液返回吸收塔复用，脱水机工作产生的废水经中和、絮凝沉淀后回用于烟气脱硫塔，不外排；
	依托现有

	
	噪声
	隔音、消声、减振等措施
	新建


3. 依托工程
表2-2 本项目与厂区现有相关设施的依托情况一览表
	序号
	项目
	规模
	富余能力
	本项目使用情况
	依托可行性

	1
	仓顶除尘器
	一期灰库仓顶设置两台脉冲布袋除尘器，单台除尘器设计处理风量8100m3/h，二期灰库仓顶设置2台侧抽模块化除尘器，单台除尘器设计处理风量10800m3/h，三期设置1台侧抽模块化除尘器，处理风量17280m3/h
	本项目灰库不新增筒仓，不新增废气量，未超出现有仓顶除尘器设计处理能力
	可依托

	2
	危废暂存间
	占地面积200m2
	危废间已分区，本项目危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶和废含油抹布手套，不新增危废类别，可依托现有危废暂存间。
	可依托


由上表可知，本项目依托厂区内环保工程等相关设施是可行的。
4. 灰库筒仓和石膏仓库物料储存情况
本项目灰库筒仓物料储存情况见下表。
表2-3 灰库筒仓设置情况和储存物料一览表
	灰库编号
	筒仓编号
	容积m3
	高度m
	物料最大储存量t
	年储存量t
	年周转次数/（次）
	备注

	一期灰库
	1#
	3000
	28
	1875
	150000
	80
	仓顶设置脉冲布袋除尘器，风量8100m3/h

	
	2#
	1000
	28
	625
	55000
	88
	三个筒仓设置共用脉冲布袋除尘器1台，风量8100m3/h

	
	3#
	1000
	28
	625
	55000
	88
	

	4
	4#
	800
	28
	500
	40000
	80
	

	
	5#
	300
	14
	187.5
	/
	/
	备用

	二期灰库
	6#
	1000
	24
	625
	50000
	80
	三个筒仓共用1台侧抽模块化除尘器，风量10800m3/h

	
	7#
	1000
	24
	625
	50000
	80
	

	
	8#
	1000
	24
	625
	50000
	80
	

	
	9#
	300
	12
	187.5
	/
	/
	备用，仓顶设置1台侧抽模块化除尘器，风量10800m3/h

	三期灰库
	10#
	2000
	28
	1250
	150000
	120
	三个筒仓共用一台侧抽模块化除尘器，风量17280m3/h

	
	11#
	2000
	28
	1250
	150000
	120
	

	
	12#
	2000
	28
	1250
	150000
	120
	

	一期石膏仓库
	1560
	12
	3000
	300000
	/
	/

	二期石膏仓库
	1540
	7
	2000
	
	/
	/

	三期石膏仓库
	1560
	12
	3000
	
	/
	/

	
	1080
	10
	1800
	
	/
	/


5. 项目生产规模及综合利用产物
华能湖南岳阳发电有限责任公司综合利用的固体废弃物粉煤灰全部来自企业自产，该火电厂生产燃料主要为无烟煤，煤炭通过磨煤机等磨成煤粉后最终送入锅炉内进行燃烧，燃烧后的产物飞灰（燃烧燃料的细颗粒）与烟气一起排出燃煤锅炉，其中经除尘设备处理后，粉尘被收集得到固废粉煤灰；脱硫吸收塔塔底产生的石膏浆液经旋流器和脱水机处理后得到脱硫石膏。
本项目主要是对现有粉煤灰进行分级，分离提取得到满足国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）要求的I、II和III级三个等级要求的粉煤灰，按不同品质要求作为水泥和混凝土生产的原料。
根据《固体废物分类与代码目录》，粉煤灰属于SW02类中的 900-001-S02 类工业固体废物。同时根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）5.2条及附录A.3a，本项目使用的粉煤灰属于烟气和废气净化产生的残余产物，属于固体废物。本项目分级加工后的物料虽然可作为水泥和混凝土生产的原料，但不改变其固废的属性。
本项目生产规模见下表：
表2-4 项目生产规模一览表
	产品名称
	设计产能
	年工作时间
	储存形式
	最大储存量/t
	备注

	F类Ⅲ级粉煤灰
	27万t/a
	8760h
	筒仓储存
	3812.5
	可用于路基填充、矿山回填

	F类Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰
	63万t/a
	8760h
	筒仓储存
	5812.5
	Ⅰ级灰为配制高性能混凝土的核心原料，用于高铁、水利、高标号桥梁等；Ⅱ级灰用于普通商品混凝土、民用建筑、市政道路等

	脱硫石膏
	30万
	8760
	石膏仓库
	9800
	含水率约10%~15%


本项目粉煤灰和脱硫石膏后续利用按照中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第26号文件附件2《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》相关标准执行，其中粉煤灰超细灰执行《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）相关标准，脱硫石膏执行《建筑材料放射性核素限量》（GB6566）相关限值要求。
本项目产物执行标准指标要求见下表：
表2-5 粉煤灰超细灰标准指标要求
	项目名称
	理化指标要求
	备注

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	

	细度（45μm方孔筛筛余）/%
	≤45
	≤45
	≤45
	F类粉煤灰

	需水量比/%
	≤115
	≤115
	≤115
	

	烧失量/%
	≤10.0
	≤10.0
	≤10.0
	

	含水量/%
	≤1.0
	

	三氧化硫质量分数/%
	≤3.0
	

	游离氧化钙质量分数/%
	≤1.0
	

	二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分数/%
	≥70.0
	

	密度/（g/m3）
	≥2.6
	

	安定性（雷氏法）/（mm）
	≤5.0
	

	强度活性指数/%
	≥70.0
	

	注：标准限值来源于《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）中“拌制砂浆和混凝土用粉煤灰”中F类粉煤灰，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级标准要求，其中F类粉煤灰（由无烟煤或烟煤煅烧收集的粉煤灰）。


表2-6 脱硫石膏执行标准指标要求
	项目名称
	指标
	备注

	
	镭-226、钍-232、钾-40放射性比活度
	

	
	IRa
	Ir
	

	建筑主体材料
	≤1.0
	≤1.0
	/

	空心率大于25%的建筑主体材料
	≤1.0
	≤1.3
	/

	装饰材料
	A
	≤1.0
	≤1.3
	/

	
	B
	≤1.3
	≤1.9
	/

	
	C
	不满足A、B类装饰材料的要求，但满足Ir≤2.8
	/


建设单位提供相关检测报告（详见附件5），现有项目经除尘设备处理后的粉煤灰满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）中“拌制砂浆和混凝土用粉煤灰”中F类粉煤灰Ⅲ级标准，经过分级机进一步处理后可达到F类粉煤灰Ⅰ、Ⅱ级标准；石膏浆液经石膏旋流器和脱水机处理后的脱硫石膏满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566）相关限值要求，可用作水泥添加剂（详细报告见附件5）。
6. 本项目资源及能耗消耗情况
本项目营运期间原辅材料和能源消耗情况见下表：
表2-7 主要原辅材料消耗一览表
	序号
	原料名称
	年用量/处理量
	最大储存量
	形态
	储存
方式
	来源
	备注

	一
	原辅材料消耗

	1
	粉煤灰
	90万吨
	9625
	固
	灰罐储存
	电厂静电除尘系统
	/

	2
	石膏浆
	266.8万吨
	/
	固
	/
	脱硫
吸收塔
	含水率85%~90%

	3
	絮凝剂
	5
	0.5
	固
	仓库
	外购
	/

	4
	有机硫
	3
	0.5
	固
	仓库
	外购
	/

	二
	资源及能源消耗

	1
	电
	220万kW·h
	/
	/
	/
	电厂厂内用电
	/


7. 主要设备
本项目主要设备如下表所示。
表2-8 本项目主要设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	一期灰库

	1
	干灰散装机
	型号：SZG-100；口径：300mm；出力：100（150）t/h；升降行程：2m；
	1
	依托现有

	2
	散装机脉冲布袋除尘器
	型号：DMC-32；过滤面积：12m²；过滤风速：＜1.5m/min；效率：＞99.9%；功率：2.2kW
	1
	依托现有

	3
	散装机脉冲布袋除尘器
	型号：SFGM-33；过滤面积：19.89m²；过滤风速：＜1.2m/min；效率：＞99.9%；功率：2.2kW
	1
	依托现有

	4
	库顶脉冲布袋除尘器
	型号：DMC-120；风量：8100m³/h；过滤风速：＜1.5m/min；效率：＞99.9%；功率：7.5kW
	2
	依托现有

	5
	气化风机
	型号：BSW100E；风量：8.3m³/h；压力：80kpa；功率：30kW；转速：1450r/min；
	4
	新增

	6
	分选下灰锁气器
	型号：山西太原锅炉厂自产；出力：100t/h；电机功率：2.2kW。
	1
	新增

	7
	分选风机
	型号：武汉博力风机厂自产；流量：30000m³/h；压力：13.2kpa；转速：1450r/min；
	1
	新增

	8
	分选分级机
	出力：100t/h
	1
	新增

	9
	旋风分离器
	山西太原锅炉厂自产
	1
	新增

	二期灰库

	10
	干灰散装机
	型号：SZG-100；口径：300mm；出力：100（150）t/h；升降行程：2m。
	1
	依托现有

	11
	散装机脉冲布袋除尘器
	型号：DMC-32；过滤面积：12m²；过滤风速：＜1.5m/min；效率：＞99.9%；功率：2.2kW
	1
	依托现有

	12
	散装机脉冲布袋除尘器
	型号：SFGM-33；过滤面积：19.89m²；过滤风速：＜1.2m/min；效率：＞99.9%；功率：2.2kW
	1
	依托现有

	13
	侧抽模块化除尘器
	型号：FQF225；风量：10800m3/h；单条过滤面积1.5m2，设置150条滤袋，总过滤面积225m2；处理效率：99%；
	2
	依托现有

	14
	气化风机
	型号：SSP150H；流量：12.71m³/min；压力：80kpa；转速：1110r/min；效率：87%；冷却方式：风冷；功率：37kW
	3
	新增

	15
	分选下灰锁气器
	型号：山西太原锅炉厂自产；出力：100t/h；电机功率：2.2kW。
	1
	新增

	16
	分选风机
	型号：武汉博力风机厂自产；流量：30000m³/h；压力：13.2kpa；转速：1450r/min；电机功率：200kW；配用电机Y315L2-4
	1
	新增

	17
	分选分级机
	型号：山西太原锅炉厂自产；出力：100t/h。
	1
	新增

	18
	旋风分离器
	型号：山西太原锅炉厂自产；
	1
	新增

	三期灰库

	19
	干灰散装机
	装卸能力：2000；散装机头行程：2.5m；
	1
	依托现有

	20
	散装机布袋除尘器
	抽尘风机型号：9-19；吸尘器直径：134mm；抽尘风机压力：3500pa
	1
	依托现有

	21
	散装机锁气器
	型号：DS200，进出口尺寸：500×500mm；电机功率：5.5kW；减速机型号：XWD6-43-5.5kW；配用电机型号：Y132S-4
	1
	依托现有

	22
	双轴搅拌机
	型号：SJC200，减速机型号：KTK10-22.62-30KW-4P；处理量：200t/h；水量：40-60t/h；水压：0.4-0.6；叶片转速：63.7r/min
	1
	依托现有

	23
	排污泵
	型号：80YZ50-50-22，电机功率：22kW；流量：50m³/h；扬程：50m；转速：1450r/min；
	1
	依托现有

	24
	加湿泵
	型号：IS100-65-250A，扬程：60m；流量：60m³/h；功率：30kW；转速：2900r/min；
	3
	依托现有

	25
	气化风机
	型号：SNH 811风压：78.4KPa；风量：19.8m³/min；配用电机：Y2-225M-4；
	4
	新增

	26
	侧抽模块化除尘器
	型号：FQF360；风量：17280m3/h；单条过滤面积1.5m2，设置240条滤袋，总过滤面积360m2；处理效率：99%；
	1
	依托现有

	27
	分选下灰锁气器
	型号：DSG400，减速机型号：XWVP2.2-4-29-FN；功率：2.2KW
	2
	新增

	28
	分选分离锁气器
	型号：DSG300，减速机型号：XWVP1.5-4-23-FN；功率：1.5kW。
	6
	新增

	29
	除灰储气罐
	设计/最大工作压力：1.2/1.0MPa；耐压试验压力：1.5MPa；空器净重：1254kg；设计温度：80℃；容积：3m3；
	/
	依托现有

	30
	安全阀
	型号：A42H-16C，公称通径：50mm；公称压力：1.6MPa；整定压力：1.15MPa；排放压力：1.265MPa；回座压力：1.0MPa；适用温度：300℃；适用介质：蒸汽、空气；
	/
	依托现有

	31
	离心通风机
	流量：40000-49000m³/h；全压：10000-11199Pa；主轴转速：1450r/min；功率：200kW；介质温度：20℃；旋转角度：290°；
	2
	新增

	32
	分选分级机
	型号：FX-40，出力：40t/h；分级效率：80%；
	2
	新增

	33
	旋风分离器
	山西太原锅炉厂自产
	1
	新增

	脱硫石膏工艺

	34
	石膏旋流器
	型号：FXDS100-GK-Ⅱ×4；旋流子数：4，旋流子尺寸：Φ371×1070，设备尺寸：φ1736×2067
	2
	已有

	35
	石膏旋流器
	ZVF 4 GI上海固可曼旋流设备有限公司
	2
	已有

	36
	石膏旋流器
	HCS 4 x KC 125 S蒂森克虏伯
	1
	已有

	37
	脱水机
	DU-35M/1300烟台桑尼核星环保设备有限公司，出力35t/h
	2
	已有

	38
	脱水机
	8B 5V-1.2蒂森克虏伯，出力12t/h
	1
	已有

	39
	脱水机
	DU-16.9M2/1300烟台桑尼核星环保设备有限公司，出力16.9t/h
	2
	已有

	40
	真空泵
	蒂森克虏伯
	2
	已有

	41
	真空泵
	2BEA42淄博水环
	2
	已有

	42
	真空皮带脱水机
	外形尺寸：18600mm（长）×6940mm（宽）×2800mm（高）；过滤面积：45.5 m2；出力42t/h
	2
	已有

	43
	真空泵
	2BFC42/进口流量：8700m3/h；
	2
	已有

	44
	石膏旋流器
	FXDS100-GK-Ⅱ
	2
	已有

	45
	石膏排出泵
	80SPL-36
	2
	已有


产能匹配性分析
根据建设方提供的数据，厂区粉煤灰年产生量为90万吨，分级机的运行时间由厂区粉煤灰产量决定，根据上表，一期灰库分级机处理能力为100t/h，二期灰库分级机处理能力为100t/h，三期灰库建设两台处理能力40t/h的分级机，分级机为间歇式运行，日平均工作时间为12小时，年运行时间为365天：
一期灰库分级机（按平均工作时长计）：100×12×365=547500（吨）
二期灰库分级机（按平均工作时长计）：100×12×365=438000（吨）
三期灰库分级机（按平均工作时长计）：40×2×12×365=350400（吨）
根据建设方提供的数据，进入脱水机处理的石膏浆总量为525000吨，脱水机为间歇运行，年工作时间为3000小时，脱水机一共7台，处理能力共199.8t/h，根据上表计算：
脱水机：（35×2+12×1+16.9×2+42×2）×3000=599400（吨）
根据上式计算结果可知，本项目分级机设计产能满足粉煤灰综合利用产能要求，脱水机满足石膏浆液处理规模。
8. 公用工程
（1）供电
本项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区月冲路华能湖南岳阳发电有限责任公司现有厂区内，采用电厂厂区供电。
（2）给水
本项目用水依托自来水管网。
（3）排水
本项目无生产废水排放，地面冲洗废水和车辆冲洗废水在现有项目中已进行核算，本项目不重复核算，地面冲洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后回用，脱硫石膏生产过程中石膏旋流器产生的溢流液返回吸收塔复用，脱水机产生的废水经废水处理系统中和、絮凝、沉淀后回用至烟气脱硫塔。
9. 项目水源及水平衡
本项目用排水情况如下：
（1） 运输车辆冲洗用排水
本项目仅通过增加分级机等设备对厂区原有一般固体废物粉煤灰进行分级处理，不涉及固废总量增加，不增加车辆转运次数，车辆冲洗废水已在现有工程中考虑，本报告不重复核算。车辆冲洗废水经收集沉淀后回用。
（2） 地面清洗用水
本项目位于现有厂区范围内，地面清洗废水的收集和排放处理均已在现有项目中进行考虑，本报告不重复核算。地面清洗废水经收集沉淀后回用。
（3） 石膏浆脱水废水
根据建设单位提供相关资料，厂区脱硫吸收塔内生成的石膏浆液经石膏排出泵送入石膏旋流器浓缩为含固率50%的石膏浆液后流入脱水机，溢流液（含固率为3%）流回吸收塔。石膏浆液从石膏旋流器底流靠重力流到圆盘脱水机上，脱水机将预脱水的石膏浆液进一步脱水至水分含量为10%~15%的石膏。脱水后的石膏直接运至石膏仓库储存。根据建设单位提供资料，本项目年处理石膏浆266.8万吨，得到30万吨脱硫石膏，其中经旋流器浓缩后的溢流液流回吸收塔复用，脱水机脱水产生的废水经废水系统中和、絮凝、沉淀等处理达标后排放烟气脱硫塔回用，不外排。
（4） 生活用水
项目不新增员工，不新增生活用水。
10. 劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，厂区日工作时间24小时，三班两倒，年工作时间365天（8760h）。
11. 厂区平面布置
本项目建设地点位于湖南省岳阳市岳阳楼区月冲路华能湖南岳阳发电有限责任公司现有厂区内，根据厂区总平面布置图，厂区由西南方作为主入口，其中一期灰库及粉煤灰超细灰生产装置布设在厂区大门外东侧约175米处，三期灰库及粉煤灰超细灰生产装置布设在煤场对面，二期灰库及粉煤灰超细灰生产装置布设在4#机组和5#机组中间。一期石膏库位于一期排气筒西北侧约50m处，二期石膏库位于二期排气筒西侧约80m处，三期建设两个石膏库，分别位于三期排气筒东北侧约120m处和东北侧100m处。项目总平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	本项目污染影响时段主要为施工期和运营期。
1. 施工期工艺流程和产排污环节
本项目利用现有厂区进行建设，不新增用地，仅需对生产线进行设备安装，项目施工工程量小，对周边环境影响不大。项目施工过程中，污染源产生环节见如下。


2. 运营期工艺流程和产排污环节
（1） 本项目工艺流程及产排污节点
①粉煤灰生产工艺本次新增工序


图3 粉煤灰生产工艺和产排污节点流程图
生产工艺流程简述：
粉煤灰专用分选系统为负压闭式循环设计，分别从电厂落灰斗下分级卸灰口取灰，经阀门、变频给料机落入受灰器中，与一次风均匀混合成气、固两相流进入分级机，分级后粗灰排入筒仓（Ⅲ级），细灰随气流经旋风收集器处理后排入筒仓（Ⅰ、Ⅱ级），旋风分离后的含尘气体通过高压离心风机循环至一次风。平衡风管接入细灰库，分级机二次风源为一次风。分选出来的细灰分别输送至对应筒仓，再根据客户的需求，灰罐车在不同的干灰散装机下部进行装车外售。
②脱硫石膏生产工艺


图4 脱硫石膏生产工艺和产排污节点流程图
生产工艺流程简述：
吸收塔内生成的石膏经石膏排出泵送入石膏旋流器浓缩为含固率50%的石膏浆液，流入脱水机，溢流液（含固率为3％）流回吸收塔。石膏浆液从石膏旋流器底流靠重力流到圆盘脱水机上，圆盘脱水机将预脱水的石膏浆液进一步脱水至水分含量为10%~15%的石膏，脱水后的石膏直接运至石膏仓库储存，装车外售。
（2）产排污节点
本项目生产过程中主要产排污节点见下表：
表2-9 本项目产排污节点表
	类别
	产排污环节
	排放方式

	废气
	灰库筒仓呼吸粉尘
	仓顶脉冲布袋除尘器

	
	罐车气力输送粉尘
	散装机布袋除尘器

	
	运输扬尘
	密闭罐车运输、厂区洒水抑尘

	
	脱水机房异味
	在厂区无组织排放

	
	石膏库装车粉尘
	在厂区无组织排放

	废水
	石膏旋流器溢流液
	返回吸收塔回用

	
	脱水机脱水废水
	经中和、絮凝、沉淀后回用烟气脱硫塔

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等

	一般固废
	仓顶布袋除尘器收集粉尘
	回用于生产

	
	散装机布袋除尘器收集粉尘
	回用于生产

	
	生活垃圾
	由当地环卫部门统一清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	1. 现有项目工程分析
华能湖南岳阳发电有限责任公司位于湖南省岳阳市城陵矶，处于沿江工业走廊北部、属大型工业集中区。厂址距离岳阳市主城区约10km，西北侧距长江约500m，厂界外东北方约200m为擂鼓台村，厂界南邻岳阳纸厂，东南面为芭蕉湖。灰场位于厂址东北方向7km。
华能岳阳电厂一期、二期、三期工程已建成投运，一期工程为全套从英国GEC公司总包引进的2×362.5MW亚临界燃煤发电机组，1#和2#机组于1991年9、12月分别投运。二期2×300MW国产亚临界燃煤发电机组，位于一期东北面，东靠进水明渠；二期3#和4#机组于2006年3、5月分别投运。三期工程建设2×600MW超临界燃煤发电机组工程，位于二期主厂房扩建端，三期5#和6#机组于2011年7月和2012年8月分别投运。根据现场踏勘和建设单位提供的资料，厂区现有项目主要建设内容见下表。
表2-10 现有项目建设项目一览表
	工程
类别
	工程组成
	内容及规模
	备注

	主体工程
	一期主体建设
	燃煤发电机组2×362.5MW，包括锅炉、汽轮机、变压站等
	/

	
	二期主体建设
	燃煤发电机组2×300MW，包括锅炉、汽轮机、变压站等
	/

	
	三期主体建设
	燃煤发电机组2×600MW，包括锅炉、汽轮机、变压站等
	/

	
	灰场水面
光伏发电
	光伏发电20MWp，包括锅炉、汽轮机、变压站等
	/

	辅助工程
	储煤场
	131600m2，储煤量26.4万吨
	/

	
	重油储场
	4000m2，2个1000m3储罐
	/

	
	轻油储场
	2个1000m3储罐，4000m2
	/

	
	液氨站
	6个100m3氨罐，2100m2
	/

	
	二期、三期氢站
	200个40L气瓶，200m2
	/

	
	一期锅炉净水站
	占地面积5850m2
	一期锅炉供水

	
	二期、三期锅炉净水站
	占地面积5000m2
	二期、三期锅炉供水

	
	一期升压站
	21450m2
	/

	
	二期升压站
	10800m2
	/

	
	三期升压站
	7739m2
	/

	公用工程
	给排水
	二期供水水源为芭蕉湖，长江为补充水源，循环冷却水排入芭蕉湖；一期、三期供水水源为长江，循环冷却水排入长江。一期、二期雨水排芭蕉湖；三期雨水排长江

	
	消防给水池
	2个1000m3消防给水池，共2000m3
	/

	环保工程
	全厂污水处理站
	处理规模200m3/h
	/

	
	煤场废水处理站
	主要处理酸碱废水、锅炉排污废水、煤场废水处理，处理能力50m3/h
	

	
	生活污水处理站
	全厂生活污水处理，处理能力20m3/h
	/

	
	污水收集池
	全厂工业废水收集，总容积10000m3
	/

	
	一期脱硫
废水处理站
	一期脱硫废水循环利用，1套
	/

	
	二期脱硫
废水处理站
	二期脱硫废水循环利用，1套
	/

	
	三期脱硫
废水处理站
	三期脱硫废水循环利用，1套
	/

	
	重油储场
油污废水处理站
	重油罐区含油废水处理，处理能力5m3/h
	/

	
	轻油储场
油污废水处理站
	轻油罐区含油废水处理，处理能力5m3/h
	/

	
	石灰石-石膏湿法脱硫装置
	6套
	/

	
	静电除尘器系统
	6套
	/

	
	SCR脱硝装置
	6套
	/

	
	灰场
	106.6hm2
	/


1.1现有项目环评批复落实情况及竣工环保验收情况
现有项目环保手续办理情况见下表：
表2-11 现有项目环保手续办理情况一览表
	项目名称
	环评批复情况
	运行情况
	验收情况

	华能岳阳电厂一期工程（2×362.5MW）项目
	已批复
	运行
	二期验收同时对一期进行了验收

	华能岳阳电厂二期扩建工程（2×300MW）项目
	1994年11月11日获得原国家环境保护局批复，环监〔1994〕591号
	运行
	2007年3月27日完成验收，环验〔2007〕46号

	华能岳阳电厂二期扩建工程（2×600MW）项目复核
	2003年11月6日获得原国家环境保护总局审批，环审〔2003〕298号
	运行
	

	华能岳阳电厂三期扩建工程（2×600MW机组）
	2009年3月27日获得原国家环境保护部批复，环审〔2009〕165号
	运行
	2013年11月22日完成验收，环验〔2013〕257号

	华能湖南岳阳发电有限责任公司一期2×362.5MW烟气脱硫工程
	2007年8月20日获得原湖南省环境保护局，湘环评表〔2007〕104号
	运行
	2009年6月29日完成验收，湘环评验〔2009〕31号

	华能湖南岳阳发电有限责任公司1号机组进行超低排放改造工程
	/
	运行
	2017年11月1日完成验收，湘环函〔2017〕595号

	华能湖南岳阳发电有限责任公司2号机组进行超低排放改造工程
	/
	2025年12月31日关停
	2017年11月23日完成验收，湘环函〔2017〕643号

	华能湖南岳阳发电有限责任公司3号机组进行超低排放改造工程
	/
	运行
	2017年8月17日完成验收，湘环函〔2017〕509号

	华能湖南岳阳发电有限责任公司4号机组进行超低排放改造工程
	/
	运行
	2017年12月27日完成验收，湘环函〔2017〕708号

	华能湖南岳阳发电有限责任公司5号机组进行超低排放改造工程
	/
	运行
	2016年9月29日完成验收，湘环函〔2016〕404号

	华能湖南岳阳发电有限责任公司6号机组进行超低排放改造工程
	/
	运行
	2015年12月16日完成验收，湘环函〔2015〕547号

	华能岳阳电厂码头2#泊位提质改造工程
	岳环评〔2021〕8号
	运行
	2022年6月完成验收

	华能岳阳发电有限责任公司38万吨/年城市生活污水处理污泥、造纸污泥、河湖底泥掺烧处理系统建设项目
	岳环评〔2021〕50号
	运行
	分期验收（21.6万吨/年），2024年5月完成验收

	华能岳阳电厂三灰湖水面光伏发电项目（一期20MWp）工程
	岳环评〔2019〕157号
	运行
	2020年7月完成验收

	华能岳阳擂鼓台（20MWp）分布光伏电站
	2016年9月27日取得岳阳市环境保护局审批意见
	运行
	2017年12月验收


1.2现有项目污染源排放情况及采取的防治措施分析
企业现有项目产排污情况将根据建设单位提供的相关资料进行统计分析。
1.2.1 废水污染源排放情况
厂区已进行雨污分流、污污分流。
厂区设置1个污水排放口（DW002），三个直流冷却水排放口（一期直流冷却水排放口DW003、二期直流冷却水排放口DW004以及三期直流冷却水排放口DW005），脱硫废水处理后循环使用，不外排，其中厂区污水经处理后大部分回收利用，少量污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江；直流冷却水为循环水进水经凝汽器换热后通过循环水回水管和虹吸井直接排放，DW003和DW005排入长江，DW004排入芭蕉湖。
厂区设置三个雨水排放口（一期雨水排放口DW006、二期雨水排放口DW007以及三期雨水排放口DW008），其中DW006排入芭蕉湖，DW007和DW008排入长江。
根据湖南中测湘源检测有限公司于2025年12月26日出具的检测报告，厂区各废水排口主要污染因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。
现有项目废水污染源监测数据如下：
表2-12 废水产生排放情况一览表
	采样点位/采样时间
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
限值
	达标
判定

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	废水总排口DW002
2025.12.09
	水温
	℃
	19.7
	19.8
	19.7
	/
	/

	
	pH值
	无量纲
	8.4
	8.3
	8.4
	6~9
	达标

	
	化学需氧量
	mg/L
	10
	11
	9
	100
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	13
	12
	11
	70
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	0.244
	0.254
	0.241
	15
	达标

	
	总磷
	mg/L
	0.01
	0.02
	0.01
	/
	达标

	
	总氮
	mg/L
	0.94
	0.66
	0.81
	150
	达标

	
	石油类
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	20
	达标

	
	氟化物
	mg/L
	0.54
	0.51
	0.55
	10
	达标

	
	硫化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	1.0
	达标

	
	挥发酚
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	0.5
	达标

	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	一期循环冷却水排放口DW003
	二期循环冷却水排放口
DW004
	三期循环冷却水排放口DW005
	
	

	2025.12.09
	水温
	℃
	16.5
	15.1
	19.2
	/
	-

	
	pH
	mg/L
	7.5
	8.1
	7.7
	6~9
	-

	
	化学需氧量
	mg/L
	11
	9
	12
	100
	-

	
	氨氮
	mg/L
	1.11
	0.141
	0.107
	15
	-

	
	总磷
	mg/L
	0.03
	0.03
	0.04
	/
	-

	
	总氮
	mg/L
	1.41
	0.53
	0.43
	/
	-


1.2.2 废气污染源排放情况
现有项目主要废气来源为燃煤在锅炉内燃烧后产生的烟气、储灰场筒仓呼吸粉尘、煤场煤粉尘以及油库和氨站区储罐废气。其中燃煤在锅炉内燃烧后产生的烟气经低氮燃烧+SCR+静电除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫+240m高烟囱达标排放，厂区共设置三个废气排放口（其中1#机组和2#机组共用1根排气筒DA001，3#机组和4#机组共用一根排气筒DA002，5#机组和6#机组共用一根排气筒DA003）；筒仓呼吸粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后自出气口排放，煤场煤粉尘处理措施为全封闭煤场，煤场下风向设置抑尘网；储罐废气在厂区内无组织排放。
根据湖南中测湘源检测有限公司于2025年1月24日、2025年4月29日、出具的检测报告（详见附件9，报告编号：ZCXY2025010207-2、ZCXY2025040204-2），根据检测结果，废气主要污染因子二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和汞及其化合物等满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）相关标准限值，总悬浮颗粒物、氨、硫化氢和非甲烷总烃等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。
现有项目废气污染源监测数据如下：
表2-13 有组织废气污染源监测结果表
	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果（mg/m³）
	标准限值
	达标
判定

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2025.01.14
	2#机组总排口
DA001
	标干流量（Nm3/h）
	656134
	630270
	629041
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	8.1
	8.6
	8.2
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	4.3
	3.4
	4.7
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	5.0
	4.1
	3.5
	30mg/m3
	达标

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	ND
	ND
	ND
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	ND
	ND
	ND
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	22
	16
	19
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	26
	19
	22
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	717463
	720558
	663648
	/
	/

	
	
	氧含量
	8.1
	8.2
	8.4
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	6×10-5
	5×10-5
	5×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	7×10-5
	6×10-5
	6×10-5
	0.03mg/m3
	达标

	2025.01.15
	3#机组总排口
DA002
	标干流量（Nm3/h）
	862642
	937557
	855174
	/
	/

	
	
	烟气流速（m/s）
	10.2
	10.7
	9.9
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	3.6
	4.5
	5.9
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	5.0
	6.6
	8.0
	30mg/m3
	达标

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	ND
	7
	ND
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	ND
	10
	ND
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	23
	15
	28
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	32
	22
	38
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	924264
	893280
	970747
	/
	/

	
	
	氧含量
	10.0
	9.2
	9.6
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	6×10-5
	6×10-5
	5×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	8×10-5
	8×10-5
	7×10-5
	0.03mg/m3
	达标

	2025.01.16
	5#机组总排口
DA003
	标干流量（Nm3/h）
	1848424
	2149865
	2132552
	/
	/

	
	
	烟气流速（m/s）
	7.8
	7.4
	5.7
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	1.6
	2.3
	3.3
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	1.8
	2.5
	3.2
	30mg/m3
	达标

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	ND
	10
	7
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	ND
	11
	7
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	29
	40
	33
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	33
	44
	32
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	2016125
	1959544
	2152034
	/
	/

	
	
	氧含量
	8.7
	8.0
	7.6
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	9×10-5
	9×10-5
	9×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	1.1×10-4
	1.0×10-4
	1.0×10-4
	0.03mg/m3
	达标

	2025.01.17
	6#机组总排口
DA003
	标干流量（Nm3/h）
	1720239
	2030107
	1871826
	/
	/

	
	
	烟气流速（m/s）
	8.2
	8.5
	9.0
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	6.5
	5.9
	7.1
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	7.6
	7.1
	8.9
	30mg/m3
	达标

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	20
	ND
	ND
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	23
	ND
	ND
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	41
	43
	41
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	48
	52
	51
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	1965486
	2023688
	2068483
	/
	/

	
	
	氧含量
	8.7
	6.8
	6.7
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	5×10-5
	5×10-5
	5×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	6×10-5
	5×10-5
	5×10-5
	0.03mg/m3
	达标

	2025.01.14
	DA001废气排放口
	烟气黑度（级）
	<1
	1
	达标

	2025.01.15
	DA002废气排放口
	烟气黑度（级）
	<1
	
	达标

	2025.01.16
	DA003废气排放口
	烟气黑度（级）
	<1
	
	达标

	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果（mg/m³）
	标准限值
	达标
判定

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2025.04.15
	1#机组总排口
DA001
	标干流量（Nm3/h）
	784972
	840776
	800129
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	8.5
	6.2
	6.1
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	4.3
	4.8
	5.7
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	5.2
	4.9
	5.7
	30mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	763090
	840776
	800129
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	8.5
	6.2
	6.1
	/
	/

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	28
	12
	7
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	34
	12
	7
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	23
	32
	47
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	28
	32
	47
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	834551
	845459
	763092
	/
	/

	
	
	氧含量
	9.1
	9.4
	9.2
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	3×10-5
	3×10-5
	3×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	4×10-5
	4×10-5
	4×10-5
	0.03mg/m3
	达标

	2025.04.16
	3#机组总排口
DA002
	标干流量（Nm3/h）
	911063
	886338
	844640
	/
	/

	
	
	烟气流速（m/s）
	8.1
	8.9
	8.5
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	4.6
	4.3
	4.8
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	5.3
	5.3
	5.8
	30mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	911063
	886338
	844640
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	8.1
	8.9
	8.5
	/
	/

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	20
	12
	22
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	23
	15
	26
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	40
	31
	37
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	47
	38
	44
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	922413
	859664
	862949
	/
	/

	
	
	氧含量
	8.3
	7.9
	8.2
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	2×10-5
	2×10-5
	2×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	2×10-5
	2×10-5
	2×10-5
	0.03mg/m3
	达标

	2025.04.17
	4#机组总排口
DA003
	标干流量（Nm3/h）
	813609
	803166
	823161
	/
	/

	
	
	烟气流速（m/s）
	11.0
	10.3
	10.0
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	4.0
	3.4
	3.2
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	6.0
	4.8
	4.4
	30mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	813609
	803166
	823161
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	11.0
	10.3
	10.0
	/
	/

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	7
	9
	16
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	11
	13
	22
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	28
	28
	30
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	42
	39
	41
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	817877
	803528
	847493
	/
	/

	
	
	氧含量
	10.4
	10.2
	10.1
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	1×10-5
	1×10-5
	1×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	1×10-5
	1×10-5
	1×10-5
	0.03mg/m3
	达标

	2025.04.19
	5#机组总排口
DA003
	标干流量（Nm3/h）
	2531338
	2448002
	2410774
	/
	/

	
	
	烟气流速（m/s）
	6.6
	5.9
	6.6
	/
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	实测浓度
	3.8
	3.6
	4.3
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	4.0
	3.6
	4.5
	30mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	2531338
	2448002
	2410774
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	6.6
	5.9
	6.6
	/
	/

	
	
	二氧化硫
	实测浓度
	15
	12
	10
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	16
	12
	10
	200mg/m3
	达标

	
	
	氮氧化物
	实测浓度
	44
	44
	44
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	46
	44
	46
	200mg/m3
	达标

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	2476952
	2420297
	2405015
	/
	/

	
	
	氧含量
	6.4
	7.0
	6.7
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	实测浓度
	2×10-5
	2×10-5
	2×10-5
	-
	-

	
	
	
	折算浓度
	2×10-5
	2×10-5
	2×10-5
	0.03mg/m3
	达标

	2025.04.18
	DA001废气排放口
	烟气黑度（级）
	<1
	<1
	<1
	1
	达标

	
	DA002废气排放口
	烟气黑度（级）
	<1
	<1
	<1
	
	达标

	
	DA003废气排放口
	烟气黑度（级）
	<1
	<1
	<1
	
	达标


表2-14 无组织废气检测结果
	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果（mg/m³）
	标准限值
排放浓度
（mg/m³）
	达标
判定

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	2025.1.05
	17#一号煤仓
	总悬浮颗粒物
	0.363
	0.295
	0.399
	1.0
	达标

	
	18#二号煤仓
	
	0.283
	0.334
	0.365
	
	达标

	
	19#二期灰库
	
	0.297
	0.357
	0.394
	
	达标

	
	20#三期灰库
	
	0.437
	0.398
	0.368
	
	达标

	
	9#一期油库东
	非甲烷总烃
	0.67
	0.66
	0.66
	4.0
	达标

	
	10#一期油库南
	
	0.41
	0.40
	0.40
	
	达标

	
	11#一期油库西
	
	0.31
	0.45
	0.40
	
	达标

	
	12#一期油库北
	
	0.79
	0.94
	0.88
	
	达标

	
	13#二期油库东
	
	0.65
	0.67
	0.66
	
	达标

	
	14#二期油库南
	
	0.41
	0.42
	0.40
	
	达标

	
	15#二期油库西
	
	0.37
	0.43
	0.51
	
	达标

	
	16#二期油库北
	
	0.76
	0.78
	0.80
	
	达标

	2025.1.06
	1#厂界东侧
	总悬浮颗粒物
	0.390
	0.323
	0.342
	1.0
	达标

	
	2#厂界南侧
	
	0.454
	0.385
	0.384
	
	达标

	
	3#厂界西侧
	
	0.382
	0.296
	0.432
	
	达标

	
	4#厂界北侧
	
	0.352
	0.307
	0.411
	
	达标

	
	1#厂界东侧
	氨
	0.09
	0.06
	0.08
	2.0
	达标

	
	2#厂界南侧
	
	0.09
	0.08
	0.08
	
	达标

	
	3#厂界西侧
	
	0.09
	0.07
	0.06
	
	达标

	
	4#厂界北侧
	
	0.08
	0.08
	0.09
	
	达标

	
	5#氨站厂界东
	
	0.07
	0.06
	0.06
	
	达标

	
	6#氨站厂界南
	
	0.08
	0.07
	0.10
	
	达标

	
	7#氨站厂界西
	
	0.07
	0.08
	0.08
	
	达标

	
	8#氨站厂界北
	
	0.06
	0.08
	0.06
	
	达标

	
	1#厂界东侧
	硫化氢
	ND
	ND
	ND
	0.10
	达标

	
	2#厂界南侧
	
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	
	3#厂界西侧
	
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	
	4#厂界北侧
	
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	采样时间
	采样点位
	检测项目
	检测结果（mg/m³）
	标准限值
排放浓度
（mg/m³）
	达标
判定

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	2025.4.19
	17#一号煤仓
	总悬浮颗粒物
	0.354
	0.360
	0.427
	1.0
	达标

	
	18#二号煤仓
	
	0.350
	0.317
	0.349
	
	达标

	
	19#二期灰库
	
	0.395
	0.411
	0.387
	
	达标

	
	20#三期灰库
	
	0.372
	0.316
	0.397
	
	达标

	
	9#一期油库东
	非甲烷总烃
	1.13
	1.23
	0.94
	4.0
	达标

	
	10#一期油库南
	
	1.49
	1.34
	1.23
	
	达标

	
	11#一期油库西
	
	1.22
	1.21
	1.10
	
	达标

	
	12#一期油库北
	
	1.23
	1.08
	1.00
	
	达标

	
	13#二期油库东
	
	1.25
	1.11
	1.12
	
	达标

	
	14#二期油库南
	
	1.35
	1.08
	0.91
	
	达标

	
	15#二期油库西
	
	1.22
	1.28
	1.24
	
	达标

	
	16#二期油库北
	
	1.42
	1.49
	1.23
	
	达标

	2025.4.20
	1#厂界东侧
	总悬浮颗粒物
	0.399
	0.330
	0.430
	1.0
	达标

	
	2#厂界南侧
	
	0.317
	0.361
	0.313
	
	达标

	
	3#厂界西侧
	
	0.324
	0.332
	0.343
	
	达标

	
	4#厂界北侧
	
	0.367
	0.436
	0.314
	
	达标

	
	1#厂界东侧
	氨
	0.09
	0.09
	0.09
	2.0
	达标

	
	2#厂界南侧
	
	0.11
	0.10
	0.09
	
	达标

	
	3#厂界西侧
	
	0.08
	0.09
	0.10
	
	达标

	
	4#厂界北侧
	
	0.09
	0.11
	0.10
	
	达标

	
	5#氨站厂界东
	
	0.09
	0.10
	0.10
	
	达标

	
	6#氨站厂界南
	
	0.09
	0.08
	0.10
	
	达标

	
	7#氨站厂界西
	
	0.09
	0.09
	0.11
	
	达标

	
	8#氨站厂界北
	
	0.09
	0.11
	0.10
	
	达标

	
	1#厂界东侧
	硫化氢
	ND
	ND
	ND
	0.10
	达标

	
	2#厂界南侧
	
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	
	3#厂界西侧
	
	ND
	ND
	ND
	
	达标

	
	4#厂界北侧
	
	ND
	ND
	ND
	
	达标


1.2.3 噪声污染源排放情况
根据湖南中测湘源检测有限公司于2025年12月1日出具的检测报告（详见附件9，报告编号：ZCXY2025100905-2），现有项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，现有项目厂界噪声监测数据如下：
表2-15 现有项目厂界噪声监测结果表
	检测点位
	2025.11.18
	评价结果

	
	昼间Leq
	夜间Leq
	偶发噪声
	

	厂界东侧外1m
	57.8
	47.4
	57.1
	达标

	厂界南侧外1m
	55.5
	47.2
	54.4
	达标

	厂界西侧外1m
	55.2
	48.2
	60.4
	达标

	厂界北侧外1m
	56.1
	47.4
	56.3
	达标

	标准限值
	65
	55
	/
	/


表2-16 现有项目环境噪声监测结果表
	检测点位
	2025.11.18
	评价结果

	
	昼间Leq
	夜间Leq
	

	厂界东侧外1m
	54.3
	45.1
	达标

	厂界南侧外1m
	54.7
	45.7
	达标

	标准限值
	60
	50
	/


1.2.4 固废产生处置情况
现有项目生产期间产生的固体废物主要为锅炉灰渣、脱硫石膏、粉煤灰、废催化剂、废油、生活垃圾，其中锅炉灰渣、脱硫石膏和粉煤灰为一般固体废物，锅炉灰渣在干灰场装车外售，粉煤灰在灰库装车外售，脱硫石膏在石膏仓库装车外售；废油和废催化剂为危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。
本项目以粉煤灰为原料，通过分选设备对粉煤灰进行分级处理，根据岳阳市工业和信息化局公示的《岳阳市工业固体废物资源综合利用评价的备案公示》（https://jxw.yueyang.gov.cn/7249/7252/content_2327021.html、https://jxw.yueyang.gov.cn/7249/7252/content_2373954.html），2022~2025年华能湖南岳阳发电有限责任公司近年粉煤灰实际产生量见下表：
表2-17 粉煤灰年产生量统计表
	年份
	粉煤灰产生量
	年份
	粉煤灰产生量

	2022
	808366.94
	2024
	766240.46

	2023
	621270.47
	2025
	569419.98


华能湖南岳阳发电有限责任公司机组配置情况见下表：
表2-18 机组配置一览表
	期次
	机组配置
	投产时间
	备注

	一期
	2×362.5MW
	1991年
	2025年12月31日关停2#机组

	二期
	2×300MW
	2006年
	/

	三期
	2×600MW
	2011年
	/


粉煤灰的产生量与燃煤消耗量直接相关，而燃煤消耗量取决于发电机组的实际运行负荷。火电厂粉煤灰产灰系数一般为每万千瓦装机容量年产生粉煤灰约0.3万～0.5万吨（视煤质、燃烧工况及除尘效率而异）。根据建设单位提供资料，二期机组已于2025年12月31日关停，本项目按电厂216.25万千瓦总装机容量及行业平均产灰系数估算，电厂在满负荷运行条件下，年粉煤灰理论产生量约为：
按保守系数0.3万吨/万千瓦估算：216.25×0.3≈64.875万吨/年
按中等系数0.4万吨/万千瓦估算：216.25×0.4≈86.5万吨/年
按偏高系数0.5万吨/万千瓦估算：216.25×0.5≈108.125万吨/年
本项目设计的90万吨/年粉煤灰综合利用产能，与电厂满负荷运行条件下的理论粉煤灰产生量（按中等系数估算）基本匹配，处于合理区间范围内。
近年电厂实际粉煤灰产生量（56.9万～80.8万吨/年）低于90万吨/年的理论满负荷产能，主要原因如下：
1、机组未满负荷运行。受湖南省电力供需形势、电网调度安排及新能源发电出力增长等因素影响，火电机组并非常年保持满负荷运转。根据公开报道，华能岳阳电厂六台机组在特定工况下平均负荷率可达约89.94%，但全年平均负荷率受检修、调峰等因素影响，通常低于该峰值水平。2024年、2025年实际粉煤灰产量持续下降，也反映了电厂整体发电负荷率有所降低。
2、一期机组已转为应急备用。据相关报道，华能岳阳电厂一期2台362.5MW机组已于2024年底转为应急备用机组。一期机组转为备用后，其燃煤消耗量大幅减少，直接导致粉煤灰产生量下降，这也是2024年、2025年实际粉煤灰产量较2022年、2023年明显减少的重要原因。
3. 煤质及燃烧工况波动。电厂燃煤来源及煤质（灰分含量）的变化，也会影响粉煤灰的实际产生量。
综上，近年来电厂实际粉煤灰产生量低于90万吨，主要系机组负荷率波动及一期机组转为备用所致，并非电厂粉煤灰产生能力的上限。随着电力系统调峰需求的变化及机组运行方式的调整，电厂粉煤灰产生量存在恢复至较高水平的可能。本项目按满负荷工况设计产能，为电厂粉煤灰的充分综合利用预留了足够空间，避免因产能不足导致粉煤灰无法及时消纳。
1.2.5企业主要污染物排放总量统计
根据建设提供相关证明文件（详见附件4），华能湖南岳阳发电有限责任公司具体排污权指标为化学需氧量140吨/年、氨氮21吨/年、二氧化硫8011吨/年、氮氧化物6123吨/年。现有项目根据建设提供相关信息以及企业在排污许可证管理信息平台上提交的2025年执行报告统计分析，全厂现有已建成项目和本项目主要污染物年度统计排放情况见下表。
表2-19 企业主要污染物排放量统计表
	污染类别
	污染物
	已建成项目t/a
	在建项目t/a
	本项目t/a
	统计值

	废气
	颗粒物
	132.849
	/
	/
	132.849

	
	二氧化硫
	676.3782
	/
	/
	676.3782

	
	氮氧化物
	1255.7016
	/
	/
	1255.7016

	
	汞及其化合物
	0.04609
	/
	/
	0.04609

	废水
	COD
	14.8867
	/
	/
	14.8867

	
	氨氮
	3.123
	/
	/
	3.123

	固废
	一般固废
	炉渣
	150000
	/
	/
	15000

	
	
	粉煤灰
	569419.98
	/
	/
	569419.98

	
	
	脱硫
石膏
	300000
	/
	/
	300000

	
	危险废物
	废润滑油
	55
	/
	0.1
	55.1

	
	
	废润滑油桶
	3
	/
	0.04
	3.04

	
	
	废含油抹布手套
	0.6
	/
	0.005
	0.605

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	157.68
	/
	/
	157.68

	注：上表中固体废物均为产生量，排放量为0


1.3环保投诉及处罚情况
企业自建成投产运行以来，未受到环保投诉，未受到环保部门的处罚。
2. [bookmark: _Toc28942][bookmark: _Toc26950]目前厂区存在的主要环境问题及整改建议
通过对项目区现场勘查，结合污染源检测报告等相关资料，现有项目存在的主要环境问题及解决方案见下表。
表2-20 现有项目存在的主要环境问题及整改要求
	类别
	现有项目存在的主要环境问题
	解决方案及建议

	1
	废水、废气排放口标识标牌未按照要求进行设置
	按照相关规范要求进行废气、废水排放口相关标识标牌建设






2

[bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc17196][bookmark: _Toc19862][bookmark: _Toc581][bookmark: _Toc16744][bookmark: _Toc10754][bookmark: _Toc25403][bookmark: _Toc6663][bookmark: _Toc1072][bookmark: _Toc19741][bookmark: _Toc21832][bookmark: _Toc14818][bookmark: _Toc26370][bookmark: _Toc19501][bookmark: _Toc1302][bookmark: _Toc19544][bookmark: _Toc13144]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1. 环境空气质量现状
（1） 常规因子监测数据
本项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶月冲路，根据岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2025年度生态环境质量公报》，具体数据统计情况如下。
表3-1 2025年岳阳市空气质量现状评价表
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	20
	40
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	30
	70
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	50
	50
	100
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34.9
	25
	139.6
	超标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数
	141
	160
	88.12
	达标


根据上表可知，岳阳市2025年基本污染物SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3日最大8h平均第90百分位数均达到《环境空气质量》（GB3095-2026）的二级标准，PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量》（GB3095-2026）的二级标准。根据《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》（湘生环委办〔2026〕2号）、《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》等文件要求，后续将进行多项大气污染防治控制措施，推动全省空气质量持续改善，到2028年，各城市空气质量持续改善。
（2） 其他因子
本项目其他特征污染物为颗粒物（TSP），为了解本项目特征因子颗粒物环境空气质量现状，本项目数据引用《岳阳范斯特机械科技有限公司年产200万套电机铁芯及部件生产改扩建项目环境影响报告表》中委托湖南衡润科技有限公司于2025年7月30日~8月1日对岳阳范斯特机械科技有限公司下风向西南侧120米处的TSP进行的监测，该监测点在本项目东北方向约3km处，因此该监测点位数据可以满足项目评价要求。具体情况如下表：

表3-2 大气监测布点情况一览表
	监测点位
	与本项目
相对位置关系
	监测
因子
	监测时间
	监测
频次

	西南侧下风向120米处
	3km，东北
	TSP
	2025.7.30-2025.8.1
	连续三天采样监测24h日均值


表3-3 TSP环境质量现状监测结果
	检测项目
	采样时间
	采样点位及检测结果（mg/m3）
	浓度限值（mg/m3）
	达标情况

	
	
	西南侧下风向120米处
	
	

	总悬浮颗粒物
	2025.7.30
	0.018
	0.3
	达标

	
	2025.7.31
	0.018
	
	

	
	2025.8.1
	0.018
	
	


由上表的结果可知，本项目所在区域TSP日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。
2. 地表水质量现状
本项目无废水外排。
根据岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2025年度生态环境质量公报》，2025年岳阳市地表水水质总体为良，水环境质量整体状况稳定，局部水域水质有所改善。2025年长江干流岳阳段水体水质总体为优。长江城陵矶、陆城等5个监测断面水质均达到Ⅱ类。
3. 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》中“需要监测厂界外周边50米范围内存在的声环境保护目标”。本项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区月冲路华能湖南岳阳发电有限责任公司现有厂区内，根据现场踏勘调查，本项目厂界外周边50米范围无声环境敏感目标，本项目不需要对声环境质量现状进行监测。
4. 生态环境现状
本项目利用现有场地进行生产，项目用地为工业用地，本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态保护红线、水产种质资源保护区、国家湿地公园等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区；项目区域内未发现属于国家保护植物的种类，无珍稀濒危的野生保护植物物种和古树名木，不涉及重要植被资源和国家保护种栖息地。
5. [bookmark: _Toc9166][bookmark: _Toc658]地下水及土壤
本项目地面均进行硬化等防渗处理，不设置地下储罐等地下设施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不进行土壤及地下水环境评价调查。

	环境保护目标
	根据对区域的现场踏勘调查，厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源、项目厂界500米范围内地表水环境保护目标和大气环境保护目标见下表。
表3-4 大气环境保护目标一览表
	名称
	经纬度
	保护
对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（最近）/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	城陵矶社区
	113.151444
	29.439436
	居民
	约350人
	《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准
	西南
	约155m

	环岛
小区
	113.153440
	29.441808
	居民
	约2800人
	
	西南
	约87m

	安居
小区
	113.155403
	29.440005
	居民
	约2800人
	
	南
	约230m

	华能
二区
	113.158332
	29.439758
	居民
	约1050人
	
	南
	约110m

	叶家岔
	113.162291
	29.439420
	居民
	约400人
	
	东南
	约150m

	岳纸
学校
	113.156808
	29.439790
	师生
	约400人
	
	南
	约230m


表3-5 地表水环境保护目标一览表
	保护目标
	相对厂址方位
	相对厂界距离
	规模、功能
	保护级别

	长江
	西南
	约100m
	大河、渔业用水区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	芭蕉湖
	东南
	约150m
	小湖、渔业用水
	




	污染物排放控制标准
	1. 废气排放标准
本项目废气来源于灰库呼吸粉尘和罐车气力输送粉尘，主要污染物为颗粒物，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放限值，详见下表。


表3-6 大气污染物综合排放标准
	污染物项目
	排放浓度限值  单位：mg/m3
	排放速率限值 kg/h

	颗粒物
	有组织
	P1、P2、P4
（28m）
	120
	19.53

	
	
	P3（24m）
	
	12.74

	
	无组织
	1.0
	/


2. 废水
地面冲洗废水和车辆冲洗废水在现有项目中已进行核算，本项目不重复核算，地面冲洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后回用，脱硫石膏生产过程中石膏旋流器产生的溢流液返回吸收塔复用，脱水机产生的废水经废水处理系统中和、絮凝、沉淀后回用至烟气脱硫塔。
本项目无废水外排，不设废水排放标准。
3. 噪声
本项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶月冲路，项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-7 声环境质量标准
	阶段
	执行标准
	时段

	
	
	昼间
	夜间

	施工期
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70dB（A）
	55dB（A）

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	60dB（A）
	50dB（A）


4. 固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。

	总量控制指标
	（1） 水污染物排放总量控制指标
地面冲洗废水和车辆冲洗废水在现有项目中已进行核算，本项目不重复核算，地面冲洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后回用，脱硫石膏生产过程中石膏旋流器产生的溢流液返回吸收塔复用，脱水机产生的废水经废水处理系统中和、絮凝、沉淀后回用至烟气脱硫塔。故本项目不设水污染物总量控制指标。
（2） 大气污染物排放总量控制指标
本项目产生的大气污染物主要为颗粒物，不需要申请总量控制指标。
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	施工期环境保护措施
	本项目在华能湖南岳阳发电有限责任公司现有灰场上新建粉煤灰超细灰生产装置，仅安装设备，不涉及土建施工，施工期主要污染物为施工生活污水、噪声、施工扬尘、装修垃圾及生活垃圾。
废水：本项目施工期废水主要为施工期生活污水，依托现有生活污水处理站处理后回用，不外排。
噪声环境：本次评价建议建设单位合理安排设备安装的时间，施工机械选用质量较好的低噪声设备，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。同时要求进出汽车限速，禁止鸣笛以降低装卸料噪声及机动车的交通噪声的影响，经墙体隔声自然衰减，噪声不会对周边环境产生影响。
大气环境：要求卸货时轻放，防止扬尘的产生，同时要求进出汽车限速，减少运输扬尘的产生。采取措施后粉尘产生量很少，对周边环境影响较小。
固体废物：安装设备过程中，拆卸下来的设备外包装材料不能随意堆放，要集中收集至垃圾箱，交由环卫部门统一清运处理。
施工期间产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运。

	运营期环境影响和保护措施
	1. 废气
1.1废气源强
1、 脱硫石膏处理工艺
厂区已有脱硫石膏处理工艺产生的废气主要为石膏浆脱水过程中产生的异味和脱硫石膏粉装车过程中产生的粉尘。
根据建设单位提供的相关资料，石膏浆脱水过程中产生的异味轻微，脱硫石膏为含水率约10%~15%的湿式粉料，装车过程中产生的粉尘极少，本项目仅进行定性分析，不进行定量分析。
2、 粉煤灰超细灰生产工艺
本项目新增粉煤灰超细灰分选装置，对厂区现有粉煤灰进行分级加工，全厂粉煤灰处理总量不增加。本项目不新增灰库筒仓及罐车装车设施，不改变现有粉煤灰输送、贮存及装车系统的运行工况，故本项目不新增筒仓呼吸粉尘和罐车气力输送粉尘排放。
因建设单位前期环评为电厂整体建设环评，未对粉煤灰物料输送和贮存过程的废气进行详细核算，本次环评仅对该部分现有废气排放量进行补充核算，作为现有工程污染源强的完善，不纳入本项目新增排放量。本项目新增的分级、旋风分离等工序均在负压闭路循环系统中运行，含尘气体循环回用，无外排废气产生。
（1）Ⅲ级粉煤灰筒仓呼吸废气
本项目粉煤灰均为筒仓储存，通过压缩空气将电厂除尘器灰斗收集的飞灰通过双套管输送到灰库筒仓贮存，因受气流冲击，该过程会产生粉尘从仓顶气孔排入大气中。筒仓呼吸孔粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册—3021水泥制品制造行业系数表，废气产排污系数见下表。
水泥制品制造行业系数表
	工段名称
	产品名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污
系数

	物料输送
	各种水泥制品
	物料输送储存
	废气量
	标立方米/吨-产品
	41.8

	
	
	
	颗粒物
	千克/吨-产品
	0.19


根据建设单位提供相关资料，本项目年综合利用90万吨粉煤灰，经分级后Ⅲ级粉煤灰的量为27万吨，故物料输送、储存过程中粉尘产生量为51.3t/a，粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后排放。
（2）Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰筒仓呼吸废气
本项目经分级机和旋风分离器分级后Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰的量为67万吨，Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰收集进入筒仓时会产生粉尘，筒仓呼吸孔粉尘参照上表4-1中物料输送储存工艺颗粒物产污系数为0.19千克/吨-产品，则故物料输送、储存过程中粉尘产生量为127.3t/a，粉尘经仓顶除尘器处理后排放。
（3）旋风分离器出气口粉尘
本项目粉煤灰分选系统为负压闭路循环设计，旋风分离器出口含尘气体大部分返回一次风循环利用，少量尾气经平衡风管接入细灰库，最终通过库顶布袋除尘器处理后排放。根据系统风量平衡核算，平衡风管尾气量约占系统循环风量的5%~8%，含尘浓度约10~20g/m3，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“物料输送储存”工序颗粒物产污系数（0.19kg/t-产品），全厂90万吨/年粉煤灰输送储存过程的总产尘系数已涵盖物料进出及系统平衡尾气带来的综合粉尘产生量。旋风分离器出气口粉尘已计入筒仓呼吸粉尘源强，不再另行核算旋风分离器排放量。



	运营期环境影响和保护措施
	本项目灰库筒仓呼吸粉尘产生及排放情况详见下表。
筒仓呼吸粉尘产生及排放情况一览表
	项目
	污染因子
	物料年贮存量t/a
	产生量
t/a
	产生
速率
kg/h
	产生
浓度
mg/m3
	风机风量
m3/h
	处理措施
	排放量
t/a
	排放
速率
kg/h
	排放
浓度
mg/m3
	年运行时间
h

	一期
筒仓1#
	颗粒物
	150000
	28.5
	3.25
	401.66
	8100
	脉冲布袋除尘器，收集效率100%，处理效率99%
	0.285
	0.03
	4.01
	8760

	一期
筒仓2#
	颗粒物
	150000
	28.5
	3.25
	401.66
	8100
	脉冲布袋除尘器，收集效率100%，处理效率99%
	0.285
	0.03
	4.01
	8760

	一期
筒仓3#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一期
筒仓4#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二期
筒仓6#
	颗粒物
	150000
	28.5
	3.25
	301.24
	10800
	侧抽模块化除尘器，收集效率100%，处理效率99%
	0.285
	0.03
	3.01
	8760

	二期
筒仓7#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二期
筒仓8#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三期
筒仓10#
	颗粒物
	450000
	85.5
	9.76
	564.83
	17280
	侧抽模块化除尘器，收集效率100%，处理效率99%
	0.45
	0.05
	2.97
	8760

	三期
筒仓11#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三期
筒仓12#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：筒仓为周转使用，非固定储存。



（3）罐车气力输送粉尘
本项目粉煤灰通过气力输送至密闭罐车，从罐车排出的含尘气体，通过伸缩软管从收尘口排入气力输送系统自带的散装机除尘器后无组织排放，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“混凝土分批搅拌场”中“卸水泥至高架贮仓”产污系数为0.12千克/吨-原料，本项目年综合利用90万吨粉煤灰，则罐车气力输送过程中粉尘产生量为108t/a。气力输送系统粉尘经散装机收集效率100%，除尘效率99%，罐车年装车时间约为2000h，根据计算，气力输送系统粉尘年排放量为1.08t/a，0.54kg/h。
1.2废气污染源汇总
项目废气污染源源强核算汇总见下表。
项目废气污染源强源核算一览表
	污染源
	污染因子
	排放形式
	产生量t/a
	产生
速率kg/h
	产生
浓度mg/m3
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	一期仓顶排放口P1
	颗粒物
	有组织
	28.5
	3.25
	401.66
	脉冲布袋除尘器，收集效率100%，处理效率99%，风机风量8100m3/h
	0.285
	0.03
	4.01

	一期仓顶排放口P2
	
	
	28.5
	3.25
	401.66
	脉冲布袋除尘器，收集效率100%，处理效率99%，风机风量8100m3/h
	0.285
	0.03
	4.01

	二期仓顶排放口P3
	
	
	28.5
	3.25
	301.24
	侧抽模块化除尘器，收集效率100%，处理效率99%，风机风量10800m3/h
	0.285
	0.03
	3.01

	三期仓顶排放口P4
	
	
	57
	9.76
	564.83
	侧抽模块化除尘器，收集效率100%，处理效率99%，风机风量17280m3/h
	0.45
	0.05
	2.97

	罐车气力输送
	颗粒物
	无组织
	108
	54
	/
	散装机布袋除尘器，收集效率100%，处理效率99%
	1.08
	0.54
	/

	石膏脱水异味
	臭气浓度
	
	/
	/
	/
	加强管理
	/
	/
	/

	石膏装车粉尘
	颗粒物
	
	/
	/
	/
	加强管理
	/
	/
	/


筒仓呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后经仓顶排气口有组织排放，罐车气力输送系统产生粉尘经自带除尘器处理后在厂区内无组织排放。主要污染因子颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放限值。



	运营期环境影响和保护措施
	1.3废气排放情况
1、项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况
废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	污染源
	污染物种类
	排放
形式
	污染防治设施及工艺
	排放口编号
	排放浓度
（mg/m3）
	排放标准

	
	
	
	
	污染防治设施名称及工艺
	是否为可行技术
	
	
	

	1
	筒仓呼吸粉尘
	颗粒物
	有组织
	仓顶除尘器
	是
	/
	120
	大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值

	2
	罐车气力输送系统粉尘
	颗粒物
	无组织
	散装机布袋除尘器
	是
	/
	1.0
	


2、 排放口基本情况
排放口基本情况一览表
	序号
	排放口编号
	排放口类型
	排放口地理坐标
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	排气温度（℃）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1
	P1
	一般排放口
	113.161408
	29.443452
	28
	/
	常温

	2
	P2
	一般排放口
	113.161650
	29.443988
	28
	/
	常温

	3
	P3
	一般排放口
	113.164208
	29.451278
	24
	/
	常温

	4
	P4
	一般排放口
	113.164085
	29.452326
	28
	/
	常温


1.4处理措施可行性分析
1、处理措施可行性分析
本项目一期筒仓呼吸粉尘采取脉冲布袋除尘器技术处理后从28m高仓顶出气孔排放，二期筒仓呼吸粉尘采用侧吸模块化布袋除尘器处理后从24m高仓顶出气孔排放，三期筒仓呼吸粉尘采用侧吸模块化布袋除尘器处理后从28m高仓顶出气孔排放。
布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过废气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排出。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时进行清灰，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中，使气体得到净化。
根据上表4-2，项目营运期间颗粒物经布袋除尘器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值。参照《排污许可证申请与核发规范 水泥工业》附录B及《水泥工业除尘技术规范》表1“污染防治可行技术及推荐的除尘方式，本项目采取袋式除尘器为可行技术。
1.5非正常工况分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑配套废气处理设施达不到应有的处理效率，废气处理效率按照0%计算，具体非正常排放情况见下表。
污染源非正常排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	P1
	仓顶除尘设备故障
	颗粒物
	401.66
	3.25
	0.5
	0-1
	及时维修

	P2
	
	颗粒物
	401.66
	3.25
	0.5
	0-1
	

	P3
	
	颗粒物
	301.24
	3.25
	0.5
	0-1
	

	P4
	
	颗粒物
	564.83
	9.76
	0.5
	0-1
	


非正常工况防范措施：
为确保项目仓顶除尘设备正常运行，建议建设单位在日常运行过程中，采取如下措施：
（1） 安排专人负责每日巡检筒仓及仓顶配套除尘设备，做好巡检记录；
（2） 当发现仓顶除尘设备故障并导致粉尘非正常排放时，应立即安排专人进行维修；
（3） 按照要求定期对仓顶除尘设备进行维护保养，以减少废气的非正常排放；
（4） 建立除尘设备运行管理台账，由专人负责记录。
1.6 监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）以及厂区现有项目自行监测计划等相关要求，本项目废气自行监测计划可参照下表执行：
废气自行监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	筒仓仓顶呼吸口
	P1
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放限值

	
	P2
	
	
	

	
	P3
	
	
	

	
	P4
	
	
	

	厂界
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值


2. 废水
项目区进行雨污分流，污污分流。地面冲洗废水和车辆冲洗废水在现有项目中已进行核算，本项目不重复核算，地面冲洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后回用，脱硫石膏生产过程中石膏旋流器产生的溢流液返回吸收塔复用，脱水机产生的废水经废水处理系统中和、絮凝、沉淀后回用至烟气脱硫塔。
3. 噪声
3.1噪声源强
本项目噪声来源为分级机、旋风分离器以及除尘设备，本项目主要噪音设备、降噪措施见下表。
项目噪声源强一览表
	序号
	声源名称
	数量
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强/dB（A）
	声源控制措施
	运行
时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	分级机
	3
	/
	196.86
	276.64
	28
	85~90
	减振、消声
	全时段

	
	
	
	/
	181.06
	168.3
	24
	
	
	

	
	
	
	/
	-60.03
	-677.65
	28
	
	
	

	2
	旋风分离器
	3
	/
	204.78
	282.65
	28
	85~90
	
	

	
	
	
	/
	186.77
	171.16
	24
	
	
	

	
	
	
	/
	-43.33
	-651.92
	28
	
	
	

	3
	脉冲布袋除尘器
	2
	/
	-46.5
	-654.51
	28
	85~90
	
	

	
	
	
	/
	-59.2
	-681.23
	28
	
	
	

	4
	侧抽模块化布袋除尘器
	3
	/
	202.06
	289.63
	24
	85~90
	
	

	
	
	
	/
	190.88
	165.2
	24
	
	
	

	
	
	
	/
	193.1
	163.49
	28
	
	
	

	5
	风机
	4
	/
	196.86
	286.61
	28
	85~90
	
	

	
	
	
	/
	181.06
	181.13
	28
	
	
	

	
	
	
	/
	-54.36
	-681.51
	28
	
	
	

	
	
	
	/
	-40.1
	-649.86
	28
	
	
	

	6
	散装机布袋除尘器
	3
	/
	205.21
	291.37
	1
	85~90
	
	

	
	
	
	/
	189.74
	169.19
	1
	
	
	

	
	
	
	/
	-48.55
	-656.43
	1
	
	
	


3.2噪声预测分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中工业噪声预测模式对项目噪声进行预测。根据项目平面布局，结合各噪声设备的空间布置，通过空间距离衰减后，项目噪声排放对最近的厂界影响预测结果见下表。
项目噪声预测结果一览表
	序号
	厂界方位
	距厂界距离/m
	噪声背景值/dB（A）
	噪声贡献值dB（A）
	噪声预测值dB（A）
	超标和达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	北厂界
	一期
	1266
	56.1
	47.4
	28.94
	28.94
	56.1
	47.4
	达标
	达标

	
	
	二、三期
	433
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	南厂界
	一期
	200
	55.5
	47.2
	39.13
	39.13
	55.95
	47.9
	达标
	达标

	
	
	二、三期
	1065
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	西厂界
	一期
	686
	55.2
	48.2
	29.82
	29.82
	55.62
	48.2
	达标
	达标

	
	
	二、三期
	458
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	东厂界
	一期
	1
	57.8
	47.4
	32.66
	32.66
	57.8
	47.4
	达标
	达标

	
	
	二、三期
	217
	
	
	
	
	
	
	
	

	噪声标准值：昼间：60dB（A），夜间50dB（A）


项目噪声预测见下图：
[image: ]
图4-1 项目噪声预测图
由上表可知，建设项目正常营运时，在采取减振、消声等措施处理后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目50m范围内没有声环境保护目标。因此项目建设对声环境影响可接受。
噪声污染防治措施：
（1）采用适当的控制措施如厂房隔声和设备减振等；
（2）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大；
（3）对噪声相对较大的设备应加装隔声、消声措施，还应加强减振降噪措施，如在主要设备基础上加装橡胶减振垫、减振器，在风机出口安装消声器等。
3.3噪声监测计划
为了确保噪声控制措施有效运行，项目运行后，对厂界噪声进行定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）以及厂区现有项目自行监测计划等相关要求，项目噪声自行监测方案见下表。
噪声自行监测一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂界噪声
	项目厂界四周
	等效连续A声级（昼、夜）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


4. 固废
本项目在营运期固体废物主要为除尘器收集粉尘和危险废物等。
（1）一般工业固体废物
①仓顶除尘器收集粉尘
仓顶除尘器收集的粉尘主要为筒仓呼吸粉尘，根据表4-2可知，颗粒物产生量114t/a，仓顶除尘器收集效率为100%，处理效率为99%，根据计算除尘器收集颗粒物为112.86t/a，回用于生产工序。
②气力输送系统除尘器收集粉尘
项目通过气力输送系统将粉煤灰输送至密闭罐车内，装车过程中气力输送系统粉尘经散装机布袋除尘器收集，根据表4-2可知，颗粒物产生量为108t/a，散装机布袋除尘器收集效率100%，处理效率99%，根据计算，除尘器收集颗粒物为106.92t/a。
（2） 危险废物
①废润滑油
本项目生产设备使用和维护过程中会使用少量废润滑油等矿物油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油固体废物类别为“HW08 900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，收集后暂存于危废间暂存，定期委托具有处理危险废物资质的单位进行处置。
②废润滑油桶
项目正常生产中对生产设备进行维护保养，会使用润滑油，产生废润滑油桶，产生量约0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶废物类别为“HW49 900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危废间暂存，定期委托具有处理危险废物资质的单位进行处置。
③废含油抹布、手套
项目正常生产中对生产设备进行维护保养，会产生极少量的废含油抹布、手套，产生量约0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布、手套危险废物类别为“HW49 900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危废间暂存，定期委托具有处理危险废物资质的单位进行处置。
本项目固废产排污环节一览表
	序号
	固废属性
	固废名称
	形态
	固废代码
	产生量（t/a）
	暂存及处理措施

	1
	一般固废
	布袋除尘器收集粉尘
	固态
	/
	219.78
	回用于生产

	2
	危险废物
	废润滑油
	液态
	HW08 900-214-08
	0.1
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置

	
	
	废润滑油桶
	固态
	HW49 900-041-49
	0.04
	

	
	
	废含油抹布、手套
	固态
	HW49 900-041-49
	0.005
	


表4-1 危险废物产生及处置情况表
	序号
	名称
	类别
	代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废润滑油桶
	HW49
	900-041-49
	0.04
	维修养护
	固态
	/
	T/In
	暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置

	2
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.1
	维修养护
	液态
	/
	T/I
	

	3
	废含油抹布手套
	HW49
	900-041-49
	0.005
	废气处理
	固态
	/
	T/In
	


环境管理要求
本项目不设置一般固废暂存间，除尘器收集粉尘由布袋除尘器收集后返回筒仓储存；危废暂存间占地面积200m2，危废暂存间的管理和建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，地面需进行防腐防渗处理，液态危险废物应设置防渗漏托盘或建设围堰，防止液态危险废物泄漏直接泄漏至地面。建设单位还应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求进行危险废物收集、贮存和运输，并委托有资质单位进行处置，避免危险废物对环境的二次污染风险。
5. 地下水及土壤影响分析
根据工程分析，本项目土壤和地下水污染主要风险源为危废暂存间发生危险废物泄漏事故，企业需采取源头控制和分区防治的措施进行土壤和地下水污染防治。
①源头控制措施：危废暂存间设置围堰或防渗漏托盘，防止废润滑油等液体危险废物直接泄漏至地面。
②防渗控制措施：厂区地面已进行基础防腐防渗处理，能有效防止污染物渗漏污染土壤和地下水。危废暂存区已进行重点防渗；
综上，建设单位在营运期间将各项防渗措施按照要求落实，并在后续生产中通过加强维护和厂区环境管理，项目对地下水、土壤环境影响可接受。
6. 环境风险
6.1环境风险识别
根据项目工程分析，本项目涉及的环境风险物质为危废暂存间的废润滑油、废油桶等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质及临界量，项目风险物质储存情况及风险临界量比值情况如下表所示：
项目风险物质数量及分布情况一览表
	序号
	风险源
	风险物质
	形态
	最大储存量
qn/t
	临界量qn/t
	Q值
	备注

	1
	危废暂存间
	废润滑油
	液态
	0.1
	50
	0.002
	桶装

	2
	
	废油桶
	固态
	0.04
	50
	0.0008
	桶装

	3
	
	废含油抹布、手套
	固态
	0.005
	50
	0.0001
	袋装

	合计
	0.0029
	＜1


由上表可知，项目环境风险物质的Q值=0.0029＜1，故环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价为开展简单分析。
6.2环境风险防范措施及应急要求
本项目主要环境风险为危废暂存间废润滑油泄漏造成的环境风险，本项目环境风险分析及相应的防范措施详见下表：
建设项目环境风险分析一览表
	主要危险物质
	主要危险物质为危废暂存间废润滑油

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	遇明火、高热可能发生火灾引发的伴生/次生污染；废润滑油等矿物油类物质泄漏对地表水、土壤、地下水造成不利影响

	风险防范措施要求
	①危废暂存间应设置围堰或防泄漏托盘收集泄漏物质；
②厂区安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求；
③生产场地禁止烟火并配置足够的消防器材，且需保证消防器材的正常使用；
④加强环保、安全、消防管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防专门科室和管理人员，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态；
⑤建议企业应做好突发环境事故现场处置方案，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援设备、物资，在事故发生后及时对下风向进行环境监测，并采取相应措施。


综上，本项目在落实报告中提出的各项防治措施、加强管理、制定应急预案的条件下，其环境风险是较小的，风险是可接受。
7. 环保投资估算
本项目总投资230万元，用于环境保护方面的投资约4万元，占项目总投资的1.74%，项目环保投资详见下表。
项目环保投资一览表
	阶段
	类别
	项目名称
	内容
	投资
（万元）
	备注

	施工期
	废水
	施工生活污水
	施工人员生活污水经厂区污水处理站处理后回用
	0
	依托现有

	
	噪声
	施工机械噪声
	厂房隔声、降噪等设施
	1
	/

	
	固废
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门统一清运
	0
	依托现有

	营运期
	废气
	筒仓呼吸粉尘
	脉冲布袋除尘器、侧抽模块化除尘器
	0
	依托现有

	
	
	气力输送粉尘
	散装机布袋除尘器
	0
	依托现有

	
	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备，采取减振及降噪等设施
	3
	/

	
	固体废物
	一般工业固废
	现有筒仓
	0
	依托现有

	
	危险废物
	危险废物
	危险废物暂存间
	0
	依托现有

	合计
	4
	/






[bookmark: _Toc12623][bookmark: _Toc20442][bookmark: _Toc30488][bookmark: _Toc15254][bookmark: _Toc10841][bookmark: _Toc17406][bookmark: _Toc26793][bookmark: _Toc15158][bookmark: _Toc10299][bookmark: _Toc14439][bookmark: _Toc28981][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc27696][bookmark: _Toc30667][bookmark: _Toc13106][bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc880][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	       内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	P1
	颗粒物
	脉冲布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	P2
	颗粒物
	脉冲布袋除尘器
	

	
	P3
	颗粒物
	侧抽模块化布袋除尘器
	

	
	P4
	颗粒物
	侧抽模块化布袋除尘器
	

	
	厂界
	颗粒物
	散装机布袋除尘器
	

	地表水环境
	生产废水
	/
	地面清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池收集后回用，石膏旋流器产生溢流液返回吸收塔复用，脱水机产生废水经废水处理系统中和、絮凝、沉淀后回用至烟气脱硫塔
	/

	声环境
	厂界
	等效连续A声级
	采取降噪、减振、厂房隔音等措施达标排放
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门统一清运；
布袋除尘器收集粉尘由布袋除尘器收集后返回筒仓储存；
废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置

	土壤及地下水
污染防治措施
	地面硬化、分区防渗

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	严格按照环境风险管理要求，制定严格的规章制度，对工作人员进行培训，并进行宣传教育，确保操作安全。

	其他环境
管理要求
	运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，确保设施正常运行，严格按照排污许可证要求，定期做好自行污染源监测。


[bookmark: _Toc28123][bookmark: _Toc20920][bookmark: _Toc5002][bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc5647][bookmark: _Toc13600][bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc6137][bookmark: _Toc19686][bookmark: _Toc31781][bookmark: _Toc2862][bookmark: _Toc16911]
[bookmark: _Toc14923][bookmark: _Toc25606][bookmark: _Toc10510][bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc3666]六、结论
	华能湖南岳阳发电有限责任公司年综合利用90万吨粉煤灰建设项目符合区域生态环境分区管控要求，项目平面布局基本合理可行。在严格落实本环评报告提出的各项污染物防治措施和风险防范措施的前提下，污染物能实现达标排放，环境风险可控，不会对周围环境质量造成明显不利影响，从生态环保的角度分析，本项目的建设是可行的。



[bookmark: _Toc20484][bookmark: _Toc16841][bookmark: _Toc30588][bookmark: _Toc18795][bookmark: _Toc4534][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc5842][bookmark: _Toc16818][bookmark: _Toc21155][bookmark: _Toc26153][bookmark: _Toc21778][bookmark: _Toc24618][bookmark: _Toc7388][bookmark: _Toc18119][bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc508][bookmark: _Toc14728][bookmark: _Toc5855][bookmark: _Toc7148][bookmark: _Toc29481][bookmark: _Toc32591]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	132.849
	/
	/
	/
	/
	132.849
	+0

	
	二氧化硫
	676.3782
	8011
	
	/
	/
	676.3782
	+0

	
	氮氧化物
	1255.7016
	6123
	
	/
	/
	1255.7016
	+0

	
	汞及其化合物
	0.04609
	/
	/
	/
	/
	0.04609
	+0

	废水
	COD
	14.8867
	140
	/
	/
	/
	14.8867
	+0

	
	氨氮
	3.123
	21
	/
	/
	/
	3.123
	+0

	生活垃圾
	生活垃圾
	157.68
	/
	/
	/
	/
	157.68
	+0

	一般工业
固体废物
	炉渣
	150000
	/
	/
	/
	/
	150000
	+0

	
	脱硫石膏
	300000
	/
	/
	/
	/
	300000
	+0

	
	粉煤灰
	900000
	/
	/
	/
	/
	900000
	+0

	危险废物
	废润滑油
	55
	/
	/
	0.1
	/
	/
	+0.1

	
	废油桶
	3
	/
	/
	0.04
	/
	/
	+0.04

	
	废含油抹布、手套
	0.6
	/
	/
	0.005
	/
	/
	+0.005


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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